**Техническое задание**

**на экскаватор погрузчик JCB-3CX Super с гидромолотом НМ033Т**

**и комплектом для выполнения грузоподъемных работ.**

Количество – 10 ед.

Двигатель JCB DIESELMAX с турбонаддувом 93л.с.;

Коробка передач JCB Syncroshuttle (механическая);

Передний и задний мост ведущие и управляемые;

3-х секционный гидравлический насос;

Шины одинакового размера 16,9x 24;

Полностью остекленная кабина;

Симметричная конструкция экскаваторной стрелы (соотношение 50 : 50);

Рукоять c телескопическим удлинителем ( глуб. коп. 5,58 м);

Расстояние от поверхности земли до поворотного узла экскаваторной навески – 500 мм;

Ковш экскаваторный с зубьями 600мм;

Ковш погрузчика шестиоперационный, челюстной с зубьями 1м. куб.;

Рычажная система удержания горизонта фронтального ковша;

Противовес передний;

Гидрозамок на экскаваторной стреле;

Грузовая серьга;

Электронный датчик сигнализации о перегрузки;

Проблесковый маяк;

Аккумуляторная батарея для суровых условий;

Гидромолот НМ033Т в комплекте пальцами;

Гидравлическая разводка для подключения гидромолота;

Каретка для быстрого съема оборудования;

Гидродемпфирование переднего ковша;

Крепление номерного знака c подсветкой;

Кондиционер;

Система спутникового мониторинга состояния машины;

Резиновые прокладки под аутригеры;

Электрический подогреватель двигателя (220V) с кабелем питания (L не менее 3м);

Эксплуатационная масса машины - 8436 кг;

Габаритные размеры (ДхШхВ) – 5,91х2,24х3,56 м;

Высота крыши кабины – 2,98 м.

Документация:

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- сервисная книжка;

- паспорт самоходной машины.

Год выпуска – не ранее 2016.

Адрес поставки – г. Москва, район Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28.

Сроки поставки – в течение 100 календарных дней с даты заключения договора.