Техническое задание

**на поставку хомутов ремонтных для нужд ПАО "МОЭК"**

Планируемый способ закупки – открытый запрос предложений

№ закупки – 11112/В

1. **Общие требования**

Назначение и применение: Для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК»

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Ед. изм.** |
| **1** | **2** |
| Муфта ремонтная Тип II с двухзамковая с уплотнением из HNBR длина 210 мм Ду-150, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с двухзамковая с уплотнением из HNBR длина 210 мм Ду-200, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с двухзамковая с уплотнением из HNBR длина 210 мм Ду-250, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-100 Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-100, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-75, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-75, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 140 мм Ду-150, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 140 мм Ду-150, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 210 мм Ду-200, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 210 мм Ду-200, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 210 мм Ду-250, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 210 мм Ду-300, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 210 мм Ду-350, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 210 мм Ду-400, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 210 мм Ду-450, Р-25 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 410 мм Ду-500, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 410 мм Ду-600, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 410 мм Ду-700, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 410 мм Ду-800, Р-16 | ШТ |
| Муфта ремонтная Тип II с креплением на шарнирах с прокладкой из HNBR длина 85 мм Ду-50, Р-25 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-150 Р-16 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-200 Р-12 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-250 Р-6 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 110 мм Ду-300 Р-6 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 85 мм Ду-100 Р-16 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 85 мм Ду-50 Р-16 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 85 мм Ду-65 Р-16 | ШТ |
| Хомут ремонтный Тип II с прокладкой из HNBR длина 85 мм Ду-80 Р-16 | ШТ |

\* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо развернутое описание технических характеристик предлагаемого товара).

1. **Требования к выполнению поставки**

Товар поставляется в объеме, не превышающем сумму договора

Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г;

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г.

Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с даты получения заявки, но не позднее 31.12.2017г.

1. **Требования к товару**

Товар поставляется в упаковке завода изготовителя с указанием условий хранения. Товар должен быть новым, неиспользованным ранее.

1. **Требования к гарантии**

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

1. **Требования к сопроводительной документации**

Товар при поставке должен быть обеспечен всеми необходимыми сертификатами соответствия, качества, удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации в отношении данного вида товаров. Если товар не подлежит обязательной сертификации, необходимо предоставить подтверждение от органов по сертификации. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.