Техническое задание

на поставку Асбестотехнических и Резинотехнических изделий для нужд ПАО «МОЭК»

Вид деятельности: Обеспечение материально-техническими ресурсами

Планируемый способ закупки: открытый запрос предложений

№закупки 11115/В

1. **Общие требования**

Назначение и применение:

В целях пополнения Аварийного запаса, для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК».

1. **Требования к применяемым нормативам:**

ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры»

ГОСТ 5152-84 «Набивки сальниковые. Технические условия»

ГОСТ 481-80 «Паронит и прокладки из него. Технические условия»

ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия»

ГОСТ 1779-83 «Шнуры асбестовые. Технические условия»

1. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим требованиям\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лента ФУМ1 15х0,1 ТУ6-05-1388-86 | кг |
| 2 | Набивка сальниковая АП-31 4х4мм ГОСТ 5152-84 | кг |
| 3 | Набивка сальниковая АП-31 6х6мм ГОСТ 5152-84 | кг |
| 4 | Набивка сальниковая АП-31 14мм ГОСТ 5152-84 | кг |
| 5 | Паронит ПМБ 3,0мм ГОСТ 481-80 | кг |
| 6 | Паронит ПМБ 4,0мм ГОСТ 481-80 | кг |
| 7 | Паронит ПМБ 5,0мм ГОСТ 481-80 | кг |
| 8 | Паронит ПОН 2,0мм ГОСТ 481-80 | кг |
| 9 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-125-25 Ду125 Ру25 ПОН-Б 3,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 10 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-80-25 Ду80 Ру25 ПОН-Б 3,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 11 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-125-16 Ду125 Ру16 ПОН-Б 3,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 12 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-25-25 Ду25 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 13 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-32-16 Ду32 Ру16 ПОН 3,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 14 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-400-25 Ду400 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 15 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-40-16 Ду40 Ру16 ПОН 3,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 16 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-200-25 Ду200 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 17 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-100-25 Ду100 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 18 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-125-25 Ду125 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 19 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-150-25 Ду150 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 20 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-200-25 Ду200 Ру25 ПОН 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 21 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-250-25 Ду250 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 22 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-300-25 Ду300 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 23 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-50-25 Ду50 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 24 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-65-16 Ду65 Ру16 ПОН 3,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 25 | Прокладка плоская эластичная паронитовая А-80-25 Ду80 Ру25 ПОН-Б 4,0мм ГОСТ 15180-86 | шт |
| 26 | Техпластина МБС 5мм ГОСТ 7338-90 | кг |
| 27 | Техпластина ТМКЩ 4мм ГОСТ 7338-90 | кг |
| 28 | Техпластина ТМКЩ 5мм ГОСТ 7338-90 | кг |
| 29 | Шнур асбестовый ШАОН 10 ГОСТ 1779-83 | кг |
| 30 | Шнур асбестовый ШАОН 18 ГОСТ 1779-83 | кг |
| 31 | Шнур асбестовый ШАОН 6 ГОСТ 1779-83 | кг |
| 32 | Шнур асбестовый ШАОН 8 ГОСТ 1779-83 | кг |

Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо предоставить описание технических характеристик предлагаемого товара).

1. **Требования к организации поставки:**

Товар поставляется по заявкам Заказчика, в объеме, не превышающем предельную стоимость договора.

Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, пер. Васнецова, д.11А; г. Москва, ул.Каланчевская, д.12; г.

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32А,

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Добролюбова, д.18А , г. Москва, ул. Смольная, 32А,

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25,

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25,

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каширское шоссе, д. 5,кор. 2, стр. 6, г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Новоясеневский пр., д. 8., к.3 , Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 8 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Осенняя, д. 29, г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" – Боровский проезд д.13А

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25

Срок поставки Товара: в течение 15 календарных дней отдельными партиями на основании заявок Заказчика на поставку отдельных партий Товара, с момента отправки заявки Заказчика поставщику, но не позднее 30.12.2017г.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 15-00 часов, в пятницу  с 8-00 до 14-00 местного времени,при этом,не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа и информации о наличии транзитного груза. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

1. **Требования к товару.**

Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, в заводской упаковке с указанием условий хранения, соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3. настоящего Технического задания.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

1. **Требования к гарантии:**

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 1 не менее 2 лет со дня изготовления.

1. **Требования к сопроводительной документации**

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих действующих нормативных документов.