**Техническое задание**

**на установку адресных знаков для нужд ПАО «МОЭК»**

**1. Наименование:**

Выполнение работ по установке адресных знаков для нужд ПАО «МОЭК».

**2. Сроки выполнения работ:**

начало: с даты заключения договора,

окончание: 31декабря 2017 года.

**3. Периодичность выполнения работ:**

Работы выполняются Подрядчиком согласно Заявкам Заказчика, составленным по форме Приложения № 1 к Договору.

**5. Виды Работ:**

Изготовление и установка адресных знаков для нужд ПАО «МОЭК».

**6. Место выполнения работ:**

Объекты ПАО «МОЭК», расположенные на территории г. Москвы, Московской области по заявкам Заказчика.

Адрес каждого Объекта уточняется в Заявках Заказчика, составленных по форме Приложения №1 к Договору (далее - Заявка).

1. **Основание для проведения Работ:**

Выполнение работ по установке адресных знаков для нужд ПАО «МОЭК» проводятся в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999г. № 1018 (в действующей редакции) «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» (пункт 10.12.).

**8.** **Требования к качеству Работ:**

Работы (изготовление и установка) должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=E96FDD71B39276CA38D308F424306B1189F79AFCB5DC282DFD41C84085EDkBL)а от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», [ГОСТ Р 52290-2004](consultantplus://offline/ref=E96FDD71B39276CA38D308F424306B1189F591FAB6D4282DFD41C84085EDkBL). Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования, Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 14.10.2014 №05-14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве».

Перечень видов работ утвержден приказом Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 № 624 (в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 №294, от 26.05.2011 №238, от 14.11.2011 №536).

**9. Состав Работ:**

- Изготовление (или закупка) адресных знаков;

- Доставка адресных знаков на объекты Заказчика;

- Монтаж адресного знака на наружной стене объекта;

- Подготовка монтажного отверстия под проход электрического кабеля через стену объекта;

- Монтаж системы автоматического включения подсветки адресного знака в темное время суток (например, на основе фото-реле);

- Ввод и подключение электрокабеля (типа ВВГнГ-LS) через подготовленное отверстие с опуском на высоту 2 м от уровня чистового пола и установкой распаечной коробки;

- На один объект устанавливается один адресный знак.

**10. Основные технические требования:**

- Адресные знаки должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий;

- Конструктивное решение адресных знаков должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации;

- Адресные знаки должны иметь подсветку с автоматическим включением в темное время суток;

- Подсвет должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля домового указателя, читаемость информации и согласован с решением художественной подсветки фасада, не ухудшать ее эстетических характеристик и условий целостного визуального восприятия фасада;

- Адресные знаки должны быть закреплены на стене объекта на высоте не ниже 3,0м над уровнем земли;

- Адресные знаки изготавливается из светоотражающего материала на основе пластика с подсветкой, базового размера 600\*600мм;

- Процесс изготовления адресных знаков должен основываться на ГОСТ Р 52290-2004. На адресном знаке должен располагаться номер дома (корпус, строение) и наименование улицы. Установочный образец адресного знака согласовывается с заказчиком в рабочем порядке.

**11. Требования к монтажу и доставке адресных знаков:**

При монтаже адресных знаков Подрядчик несет ответственность за допущенные повреждения действующих инженерных систем и конструкций объекта и обязан незамедлительно их устранять своими силами и за счет своих средств.

Подрядчик должен поддерживать порядок и чистоту на местах монтажа адресных знаков, а по окончании работ по монтажу вывезти образовавшийся мусор своими силами и за счет собственных средств не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты окончания монтажа адресных знаков.

**12. Порядок рассмотрения и приемки работ:**

Рассмотрение и приемка работ осуществляется в соответствии с Договором.

Приложения №1

к Техническому заданию

**Образец**

****

****