ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Задвижек с обрезиненным клином для нужд ПАО «МОЭК»

Вид деятельности: обеспечение материально-техническими ресурсами

Планируемый способ закупки: открытый запрос предложений.

№ закупки: 11075/П

1. Общие требования.

Назначение и применение: для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК» в рамках ИП 2017 года.

Место установки: производственные объекты ПАО «МОЭК»

Требования к применяемым нормативам:

ГОСТ 24856-2014 «Арматура трубопроводная. Термины и определения»;

Класс герметичности – А по ГОСТ 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», обеспеченный на весь срок службы изделия.

1. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим требованиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, тип марка, характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Задвижка 30ч39р Ду50 Ру16 | шт | 2 |
| 2 | Задвижка 30ч39р(Г) Ду150 Ру16 | шт | 4 |
| 3 | Задвижка Гранар серии KR11 Ду65 Ру16 | шт | 1 |
| 4 | Задвижка Гранар серии KR11 Ду50 Ру16 | шт | 6 |
| 5 | Задвижка МЗВ-1,0-200 Ду200 Ру10 | шт | 18 |
| 6 | Задвижка 30ч39р Ду50 Ру16 А МЗТА | шт | 1 |
| 7 | Задвижка МЗВПР-100 Ду100 Ру16 ЭП-З-100 | шт | 1 |
| 8 | Задвижка Гранар серии KR11 Ду80 Ру16 | шт | 2 |
| 9 | Задвижка МЗВ-1,6-80 Ду80 Ру16 | шт | 40 |
| 10 | Задвижка 30ч39р Ду200 Ру10 | шт | 2 |
| 11 | Задвижка Гранар серии KR11 Ду125 Ру16 | шт | 13 |
| 12 | Задвижка МЗВ-1,6-100 Ду100 Ру16 | шт | 46 |
| 13 | Задвижка Гранар серии KR11 Ду100 Ру16 | шт | 8 |
| 14 | Задвижка МЗВ-1,0-150 Ду150 Ру10 | шт | 65 |
| 15 | Задвижка 30ч39р Ду100 Ру16 | шт | 5 |
| 16 | Задвижка 30ч39р Ду80 Ру16 | шт | 8 |
| 17 | Задвижка 30ч39р Ду150 Ру16 | шт | 36 |

\* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо описание технических характеристик предлагаемого товара).

1. **Требования к организации поставки.**

Доставка Товара осуществляется на склад Покупателя за счет поставщика.

Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Управление закупок и обеспечения МТР Аппарата Управления ПАО «МОЭК» - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25; г. Москва, ул. Складочная, д. 6А

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каланчевская, д.12

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32Б,

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32Б,

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г;

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г,

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Филиал № 8 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,стр. 1

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1, стр. 1,

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" - Боровский проезд д.13А

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Время отгрузки МТР подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцать) - календарных дней отдельными партиями на основании заявок Заказчика на поставку отдельных партий Товара, с момента отправки заявки Заказчика поставщику, но не позднее 30.12.2017г.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 15-00 часов, в пятницу  с 8-00 до 14-00 местного времени,при этом,не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа и информации о наличии транзитного груза. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.

1. **Требования к товару.**

Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, в заводской упаковке с указанием условий хранения, соответствовать техническим требованиям, указанным в п.2. настоящего Технического задания.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

1. **Требования к гарантии**

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

1. **Требование к погрузке и транспортировке.**

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

1. **Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:**

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России ГОСТ Р (технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации.